UIS-E0802P01H08热补丁版本说明书
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本文介绍了如何在服务器上安装UIS-E0802P01H08热补丁版本，UIS-E0802P01H08热补丁版本应用于UIS-E0802P01以及发布的H版本，需要通过后台升级，不支持界面升级。
[bookmark: _Toc223946128][bookmark: _Toc447289251]版本配套表
版本配套表
	热补丁版本号
	热补丁文件名
	热补丁适用的软件版本
	发布日期
	备注

	UIS-E0802P01H08
	UIS-E0802P01H08-Upgrade.tar.gz
	UIS E0802P01 x86版本以及发布的H版本
	2026-3-9
	



文件校验值
总包MD5：UIS-E0802P01H08-x86_64.tar：1d0d735b5a882830a2d1c6b16b1e394f  
	安装包
	MD5校验值
	备注

	UIS-E0802P01H08-Upgrade.tar.gz
	64abc316d13691b9195361c4c95dc71a  
	适用于x86_64主机

	plugin-E0802P01H08.tar
	000b8ebd01249aacdbfa2dd1b99fc5ba  
	插件

	h3c-uis-alarm.mib
	5c06a0117539ae61f77bc9451fc1157d
	Mib



[bookmark: _Toc51062279][bookmark: _Toc51062280][bookmark: _Toc51062281][bookmark: _Toc223946129]补丁安装建议
安装补丁分为如下三种等级：
强制安装：用于修复软件中的重大缺陷，需主动进行整改，必须安装。
建议安装：用于修复可能发生的问题，可根据用户维护需求进行评估，建议用户申请并选择性安装。
限制安装：该补丁为受限补丁，仅用于解决特定用户的特殊问题。
补丁安装建议
	热补丁文件名
	强制安装
	建议安装
	限制安装
	备注

	UIS-E0802P01H08-Upgrade.tar.gz
	
	√
	
	适用于x86_64主机



[bookmark: _Toc223946130]使用限制和注意事项
该版本为热补丁升级，升级后无需重启主机。
虚拟机创建内存快照，虚拟机会断网两分钟。
E0802P01H03不支持升级到该版本。
若UIS超融合管理平台中同时检测到多张网卡出现亚健康时，每个集群仅能隔离一张网卡。
分离部署场景，网络亚健康策略仅对管理节点触发告警，不执行隔离。
计算虚拟化场景不支持“存储健康时隔离”存储健康时隔策略。
当前版本仅会检测系统默认创建的存储网，用户自定义的存储网会触发告警，不会被隔离。
若需关注网络亚健康告警，需同时在“网络亚健康配置”和“告警阈值配置/其他异常告警”处启用告警。
当前版本暂不支持修改告警级别。
告警通知不支持配置网络亚健康选项。
[bookmark: _Toc51062296][bookmark: _Toc51062297][bookmark: _Toc51062298][bookmark: _Toc51062299][bookmark: _Toc51062300][bookmark: _Toc51062301][bookmark: _Toc51062302][bookmark: _Toc51062303][bookmark: _Toc51062316][bookmark: _Toc51062317][bookmark: _Toc51062318][bookmark: _Toc51062319][bookmark: _Toc51062320][bookmark: _Toc51062321][bookmark: _Toc51062322][bookmark: _Toc51062323][bookmark: _Toc51062324][bookmark: _Toc51062325][bookmark: _Toc51062326][bookmark: _Toc51062327][bookmark: _Toc51062328][bookmark: _Toc447289254][bookmark: _Toc223946131]解决问题列表
[image: 说明]
该补丁版本解决的问题包括：仅在该版本解决的问题。
[bookmark: _Toc56008043][bookmark: _Toc56008044][bookmark: _Toc56008045][bookmark: _Toc56008046][bookmark: _Toc56008047][bookmark: _Toc56008048][bookmark: _Toc56008049][bookmark: _Toc56008050][bookmark: _Toc56008051][bookmark: _Toc56008052][bookmark: _Toc56008053][bookmark: _Toc56008054][bookmark: _Toc56008055][bookmark: _Toc56008056][bookmark: _Toc56008057][bookmark: _Toc56008058][bookmark: _Toc56008059][bookmark: _Toc56008060][bookmark: _Toc56008061][bookmark: _Toc56008062][bookmark: _Toc56008063][bookmark: _Toc56008064][bookmark: _Toc56008065][bookmark: _Toc56008066][bookmark: _Toc56008067][bookmark: _Toc56008068][bookmark: _Toc56008069][bookmark: _Toc56008070][bookmark: _Toc56008071][bookmark: _Toc56008072][bookmark: _Toc56008073][bookmark: _Toc56008074][bookmark: _Toc56008075][bookmark: _Toc56008076][bookmark: _Toc56008077][bookmark: _Toc56008078][bookmark: _Toc56008079][bookmark: _Toc56008080][bookmark: _Toc56008081][bookmark: _Toc56008082][bookmark: _Toc56008083][bookmark: _Toc56008084][bookmark: _Toc56008085][bookmark: _Toc56008086][bookmark: _Toc56008087][bookmark: _Toc56008088][bookmark: _Toc56008089][bookmark: _Toc56008090][bookmark: _Toc56008091][bookmark: _Toc56008092][bookmark: _Toc56008093][bookmark: _Toc56008094][bookmark: _Toc56008095][bookmark: _Toc56008096][bookmark: _Toc56008097][bookmark: _Toc56008098][bookmark: _Toc56008099][bookmark: _Toc56008100][bookmark: _Toc56008101][bookmark: _Toc56008102][bookmark: _Toc56008103][bookmark: _Toc56008104][bookmark: _Toc56008105][bookmark: _Toc56008106][bookmark: _Toc56008107][bookmark: _Toc56008108][bookmark: _Toc56008109][bookmark: _Toc56008110][bookmark: _Toc56008111][bookmark: _Toc56008112][bookmark: _Toc56008113][bookmark: _Toc56008114][bookmark: _Toc56008115][bookmark: _Toc56008116][bookmark: _Toc56008117][bookmark: _Toc56008118][bookmark: _Toc56008119][bookmark: _Toc56008120][bookmark: _Toc56008121][bookmark: _Toc56008122][bookmark: _Toc56008123][bookmark: _Toc56008124][bookmark: _Toc280974620][bookmark: _Toc447289257]
[bookmark: _Toc223946132]UIS-E0802P01H08
202601230620
问题现象：prometheus性能监控数据默认保存周期改成90天
问题产生条件：无
202511130393
问题现象：解决特定时区导致的升级预检失败问题
问题产生条件：无
202512221357
问题现象：缓存盘磨损超阈值告警后，更换新的缓存盘后，设备管理持续上报盘磨损事件，导致osd down
问题产生条件：无
202601280736
问题现象：虚拟机磁盘同步后触发了resize磁盘缩容，导致数据丢失
问题产生条件：无
202601090122
问题现象：升级后麒麟虚拟机操作系统内IP丢失问题
问题产生条件：无
202512301396
问题现象：均衡脚本存在问题，导致pg迁移陷入循环，pg在 osd之间来回迁移
问题产生条件；无
[bookmark: _Hlk223516946]202511130393
问题现象：升级到最新补丁802P01H07，升级脚本对沙特时间无法正常完成format检查，导致升级预检失败
问题产生条件；无


[bookmark: _Toc131431277][bookmark: _Toc223946133]热补丁版本升级指导
[bookmark: _Toc300143810][bookmark: _Toc447289258][bookmark: _Toc223946134]注意事项
[image: 注意]
补丁版本必须与服务器的软件版本相匹配。如果不匹配，则会造成补丁操作失败，详细请参见《软硬件兼容性列表》。

[bookmark: _Toc223946135]升级日志介绍
升级日志存放在“/var/log/upgrade/”目录下，升级日志包括CAS系统的升级日志。具体如下：
UIS升级日志文件。
uis-upgrade_timestamp.log，timestamp是时间戳。该文件记录了UIS升级过程中关键步骤的日志打印。
CAS升级的相关日志文件。
cas_upgrade_history.txt，该文件记录了历史升级版本的时间、CAS版本信息。
cvk-upgrade_timestamp.log，timestamp是时间戳。该文件记录该CVK升级CAS系统的打印信息。集群中每个cvk的/var/log/upgrade/目录都有一份此日志，记录本CVK升级CAS的过程。
postcheck-report_timestamp.txt，timestamp是时间戳。该文件记录了升级完成后，对CAS升级的验收检查信息。
[bookmark: _Toc113022773][bookmark: _Toc113022774][bookmark: _Toc51062334][bookmark: _Toc90730544][bookmark: _Toc90730545][bookmark: _Toc90730546][bookmark: _Toc60220847][bookmark: _Toc60220886][bookmark: _Toc60233171][bookmark: _Toc60233199][bookmark: _Toc60220848][bookmark: _Toc60220887][bookmark: _Toc60233172][bookmark: _Toc60233200][bookmark: _Toc49525606][bookmark: _Toc51338687][bookmark: _Toc223946136][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]升级注意事项
(1) 升级包（压缩包）解压出来的升级包目录，不可直接拷贝到其他CVM或CVK上使用，请务必将升级包（压缩包）完整拷贝到CVM上，解压使用。
[bookmark: _Toc49525607][bookmark: _Toc51338688][bookmark: _Toc223946137]双机热备环境升级注意事项
(2) 在CVM双机热备环境下包括了Master和Slave状态的CVM主机，当升级Master状态的CVM主机时，Slave状态的CVM主机也会被同步升级。因此，需要将版本升级包上传到Master状态的CVM主机，并且在Master状态的CVM主机执行升级操作。
(3) 如采用SSH，请连接CVM的Master状态的主机的管理IP地址进行升级，不要用热备提供的虚拟IP地址，否则可能会有不可知错误。
[bookmark: _Toc447289259][bookmark: _Toc223946138]升级准备
[bookmark: _Toc420674467][bookmark: _Toc223946139]查看系统状态
为了确保升级在一个正常环境中进行，需要在执行版本升级操作前检查系统的运行状态。
检查UIS系统运行状态的内容主要包括：
集群状态：高可靠性（HA）、动态资源调度（DRS）和电源智能管理（DPM）。
主机状态：主机的运行状态（必须是正常运行）、虚拟交换机状态、存储池状态。
虚拟机状态：记录下虚拟机的运行状态，未正常运行的虚拟机需要和客户确认。
1.1.2   [bookmark: _Toc198991804][bookmark: _Toc223946140]检查uis和handy主节点是否在同一机器上
登录UIS双机任意节点，输入“onestor cm query -t handyha”查看当前Handy HA当前所在主机，并与“crm status”比较，如果出现不一致情况，请在UIS界面进行热备双击，使uis和handy主节点运行在同一机器上。举例：

[image: ]
热备切换
[image: ]
切换成功后
[image: ]
1.1.3   [bookmark: _Toc198991805][bookmark: _Toc223946141]分裂异步远程复制pair对
如果环境部署了存储容灾，需要在升级前分裂异步远程复制pair对，具体操作如下。
0. 在页面选择[存储/存储管理/存储容灾]，单击<异步远程复制>，在页面选择<更多操作>下的“分裂”，弹出窗口，点击“确定”按钮。
[image: ]
[image: ]
0. 保证所有的运行状态都变成“分裂”。
[image: ]
1.1.4   [bookmark: _Toc198991806][bookmark: _Toc223946142]检查SRM容灾恢复计划状态
升级版本前检查SRM容灾恢复计划，确保使用ONEStor存储的恢复计划，状态要求不能处于计划恢复成功状态，否则在升级完成后主站点的存储会因为升级而正常读写，再执行反向恢复时会造成数据丢失、主站点存储fence，可以执行反向恢复或者保护反转将计划切换成就绪状态后再执行升级。
[bookmark: _Toc223946143]备份数据
升级版本前，建议对虚拟机进行备份。选择顶部“云业务”页签，单击左侧导航树[备份中心/虚拟机备份]菜单项，进入虚拟机备份页面。
选择“备份策略”页签，单击<增加>按钮，弹出增加备份策略对话框。
设置相关参数，开启立即备份。单击<完成>按钮完成操作。建议将核心虚拟机备份到远端服务器。
[bookmark: _Toc90730552][bookmark: _Toc90730553][bookmark: _Toc90730554][bookmark: _Toc90730555][bookmark: _Toc90730556][bookmark: _Toc90730557][bookmark: _Toc78314892][bookmark: _Toc82421616][bookmark: _Toc85204167][bookmark: _Toc223946144][bookmark: _Toc420674470]暂停HA
选择顶部“主机”页签，单击左侧导航树[主机集群管理/集群配置]菜单项，进入集群配置页面。
在“高可靠性”栏中，检查“启用HA”是否启动，若已启动请取消“启用HA”，然后单击<保存>按钮。
[bookmark: _Toc223946145]关闭OSD自动均衡
在超融合环境中，升级前需要在集群内的所有节点上依次执行以下操作（每个节点执行）关闭OSD自动均衡，具体方法如下：
注释/etc/cron.d/ceph_cron文件中“*/1 23,0,1,2,3,4,5 * * * root /opt/h3c/libexec/ceph/ceph-mon-pg-check.sh”这一行，可以执行如下命令：
sed -i '\|/opt/h3c/libexec/ceph/ceph-mon-pg-check.sh| s|^|#|' /etc/cron.d/ceph_cron
[image: ]
[bookmark: _Toc198991812][bookmark: _Toc223946146]关闭数据校验
ceph -s检查存储健康应为“HEALTH_OK”
ceph tell osd.* injectargs --osd_max_scrubs=0关闭存储校验。（任意节点执行）
注：升级完成后会自动开启，无需再额外设置，多个版本升级时，需要在每个版本升级前进行关闭数据校验
[bookmark: _Toc223946147]关闭网络亚健康
如果升级以前手动开启了网络亚健康功能，请在【管理】-【系统参数】-【网络亚健康】执行关闭操作，升级完成后重新打开。 
[bookmark: _Toc223946148]准备版本升级包
获取升级包。从H3C公司网站下载版本升级包软件。上传升级包。
X86主机使用SSH工具将UIS升级包“UIS-E0802P01H08-Upgrade.tar.gz”上传至管理节点主机的“/root”目录下。
[bookmark: _Hlk468108399]上传完成后，通过SSH工具登录管理节点主机后台，确认版本升级包已经成功上传至“/root”目录。
通过MD5值，检查上传至管理节点主机上的版本升级包与本地的版本升级包大小是否一致。
(1) 解压缩版本升级包。
[bookmark: _Hlk468108416]在管理节点主机的“/root”目录下解压缩版本升级包，命令如下：X86主机使用命令：tar -xzf UIS-E0802P01H08-Upgrade.tar.gz，版本升级包解压缩完成后，会生成“upgrade.E0802P01H08”目录。
[bookmark: _Toc51062344][bookmark: _Toc51062345][bookmark: _Toc51062346][bookmark: _Toc51062347][bookmark: _Toc51062348][bookmark: _Toc51062349][bookmark: _Toc51062350][bookmark: _Toc51062351][bookmark: _Toc51062352][bookmark: _Toc51062353][bookmark: _Toc51062354][bookmark: _Toc51062355][bookmark: _Toc51062356][bookmark: _Toc51062357][bookmark: _Toc51062358][bookmark: _Toc51062359][bookmark: _Toc51062360][bookmark: _Toc51062361][bookmark: _Toc51062362][bookmark: _Toc51062363][bookmark: _Toc51062364][bookmark: _Toc51062365][bookmark: _Toc51062366][bookmark: _Toc51062367][bookmark: _Toc51062368][bookmark: _Toc51062369][bookmark: _Toc51062370][bookmark: _Toc51062371][bookmark: _Toc51062372][bookmark: _Toc51062373][bookmark: _Toc51062374][bookmark: _Toc51062375][bookmark: _Toc51062376][bookmark: _Toc51062377][bookmark: _Toc51062378][bookmark: _Toc51062379][bookmark: _Toc51062380][bookmark: _Toc51062381][bookmark: _Toc51062382][bookmark: _Toc51062383][bookmark: _Toc51062384][bookmark: _Toc51062385][bookmark: _Toc52353814][bookmark: _Toc223946149][bookmark: _Toc300143811][bookmark: _Toc447289260][bookmark: _Ref199642334][bookmark: _Toc205807333][bookmark: _Toc262658485][bookmark: _Toc263688031][bookmark: _Toc264906588]升级热补丁版本（以升级E0802P01H07为例）
[bookmark: _Toc223946150]融合环境升级热补丁
[image: 说明]
请使用SSH工具进行升级操作，不建议使用iLO口进行升级操作，禁止使用Xconsole的tty1界面进行升级（可以通过Xconsole的tty2界面升级，在Xconsole的tty1界面下按<alt>+<F2>即可切换至tty2界面）；
升级过程中CVM系统无法正常访问。

(2) [bookmark: _Hlk468108478]通过SSH客户端，登录管理节点主机后台，进入版本升级包目录。
然后执行“./uis_upgrade.sh online”开始升级版本。 
在预检时会有提示，选择输入CVM.
[INFO] This host is CVM or CVK? [CVM|CVK]: CVM
预检完成出现提示，输入yes。
[WARN] UIS will be upgraded from E0802P06 to E0802P01H08. Continue? [yes/no]:
[image: ]
开始升级，如果想要查看CAS升级过程打印日志，需要新打开一个SSH客户端连接CVM节点，执行upctl命令查看。
出现提示“Upgrade UIS(E0802P01H07)  is done!”后，表示升级完成。
[image: ]

[image: 注意]
升级时出现重启提示，请忽略，该补丁升级不需要重启。

[bookmark: _Toc223946151]单CVK节点升级热补丁
通过SSH客户端，登录CVK主机后台，进入版本升级包目录
然后执行“./uis_upgrade.sh -f cvk”单独升级某CVK节点。
出现提示“Upgrade UIS(E0802P01H07)  is done!”后，表示升级完成。
[image: ]
[image: 注意]
升级时出现重启提示，请忽略，该补丁升级不需要重启。

[bookmark: _Toc223946152]E0802P01H08扩容指导
若对E0802P01H08版本的集群（例如：cluster）进行扩容时，请按照以下步骤进行。（以E0802P01H06为例）
将待加入集群cluster的物理节点A安装E0802P01版本镜像，并在蓝黑界面为节点A配置IP地址。
然后将UIS-E0802P01H06-Upgrade-x86_64.tar.gz补丁包上传至物理节点A上，例如/home/目录下，实际需要上传至root目录。
进入补丁包所在目录，通过以下命令对补丁包解包：
[root@cvknode1 home]# tar -zxf UIS-E0802P01H06-Upgrade-x86_64.tar.gz
解包完成后，进入upgrade.E0802P01H06/目录：
执行“./uis_upgrade.sh -f cvk”命令对节点A进行升级：
[root@cvknode1 upgrade.E0802P01H06]# ./uis_upgrade.sh -f cvk
[DEBUG] Operation time: 2024-05-09 08:47:04
[INFO] Forcibly upgrade the system (CAS) of the current CVK self.
[INFO] Set LSI PR & CC
[bookmark: _Toc51062387][bookmark: _Toc51062388][bookmark: _Toc51062389][bookmark: _Toc51062390][bookmark: _Toc51062391][bookmark: _Toc51062392][bookmark: _Toc51062393][bookmark: _Toc51062394][bookmark: _Toc51062395][bookmark: _Toc51062396][bookmark: _Toc51062397][bookmark: _Toc51062398][bookmark: _Toc51062399][bookmark: _Toc51062400][bookmark: _Toc300143812][bookmark: _Toc447289261][bookmark: _Toc57041978][bookmark: _Toc223946153][bookmark: _Toc113022784][bookmark: _Toc113022785]检查版本
版本升级完成后，确认节点的版本是否成功升级到了目标版本。
[root@autoCvk1 upgrade.e0802p01h08]# cat /etc/uis-version
V700R001B15D042SP08 V8.0 E0802P01H08 standard fed1ca5
Build 2026-02-28 18:38:58, RELEASE SOFTWARE
[root@autoCvk1 upgrade.e0802p01h08]# cat /etc/cas_cvk-version
V700R002B10D001SP68 V7.0 E0730P68 Enterprise fed1ca5
Build 2026-02-28 18:38:58, RELEASE SOFTWARE
[root@autoCvk1 upgrade.e0802p01h08]# cat /etc/onestor_external_version
ONEStor-E3361P03
Release date 2026.02.28
[bookmark: _Toc113022787][bookmark: _Toc113022788][bookmark: _Toc113022789][bookmark: _Toc113022790][bookmark: _Toc113022791][bookmark: _Toc113022792][bookmark: _Toc113022793][bookmark: _Toc113022794][bookmark: _Toc223946154]恢复业务
[bookmark: _Toc420674479][bookmark: _Toc223946155]清除浏览数据
系统升级完成后，浏览器会保存老版本的访问记录信息，可能影响新UIS系统的正常使用。
因此在访问新UIS系统前需要清除浏览器的访问记录信息。
[image: ]

[bookmark: _Toc420674482][bookmark: _Toc223946156]页面启用HA
选择顶部“主机”页签，单击左侧导航树[主机集群管理/集群配置]菜单项，进入集群配置页面。
在“高可靠性”栏中，检查“启用HA”是否启动，若未启动请启动“启用HA”，然后单击<保存>按钮。
[bookmark: _Toc223946157]开启OSD自动均衡
超融合环境中，升级完成后，需要在集群内的所有节点上依次执行以下操作（每个节点执行）开启OSD自动均衡，具体方法如下：
去掉/etc/cron.d/ceph_cron文件中“#*/1 23,0,1,2,3,4,5 * * * root /opt/h3c/libexec/ceph/ceph-mon-pg-check.sh”这一行最前面的“#”，可以执行如下命令：
sed -i '\|/opt/h3c/libexec/ceph/ceph-mon-pg-check.sh| s|^#||'  /etc/cron.d/ceph_cron
[image: ]
[bookmark: _Toc223946158]卸载热补丁
本补丁不支持卸载。
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		问题单号		简述		当前责任人		当前状态		严重程度		问题修改人		提单人		滞留天数		基线版本-子版本		同步单号

		202602260349		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP08 E0802P01H08 1st】【平台】中英文环境的登录界面及关于的版权信息需要改为2026。				0关闭		提示		fengwei 17014		dongxin 08913		0		CloudUIS V700R001B15D042SP08

		202602250459		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP08 E0802P01H08 1st】【联机帮助】中英文联机帮助版本信息、版权信息不统一。				0关闭		一般		fengwei 17014		dongxin 08913		0		CloudUIS V700R001B15D042SP08		TB202602250459

		202602250124		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP08 E0802P01H08 1st】【网上问题】【湖南美成新材料】湖南美成新材料，虚机备份失败提示unable encode message payload。同步问题单202408300415。				0关闭		一般		fengqianyong 24875		dongxin 08913		0		CloudUIS V700R001B15D042SP08

		202602130497		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP08 E0802P01H08 1st】【安装】E0802P01H08 version文件没有With XXXX相关信息，导致子集群添加不匹配版本的主机无版本不匹配弹窗提示。				0关闭		一般		yanghao 17381		dongxin 08913		0		CloudUIS V700R001B15D042SP08

		202602130248		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP08 E0802P01H08 1st】【网上问题】【海外】【马来西亚 All Systems SDN VD】两节点可以修改网关，但是仲裁节点未修改成功，请妥善提供解决办法。				0关闭		一般		litao ys43465		dongxin 08913		0		CloudUIS V700R001B15D042SP08

		202602040235		【20240620_UIS】【B50_product】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【onestor】【同步202507240740】Prometheus异常数据块监控保活机制加固				0关闭		一般		duanmeng 27708		taoguojiao 17648		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202601291201		同步【202510300704】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP02 E0802P01H02 1st】【网上问题】0802P01H02的环境添加子集群，被添加的主机的版本号是0802P01，但仍添加成功				0关闭		严重		wuweiyong 13213		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042SP02		TB202510300704

		202601280736		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】虚拟机磁盘同步后触发了resize磁盘缩容，导致数据丢失				0关闭		致命		panxiangyu 26049		taoguojiao 17648		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202601260526		【ONEStor_V300R001B03D061_20240620_UIS】【B50_product】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】ONEStor 3.0 高容量扩容防止OSD老迁老脚本合入版本-支撑适配。				0关闭		一般		duanmeng 27708		liuzilu 14394		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07		TB202601231011

		202601190719		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】官网资料问题-UIS E0802P01H07版本是否兼容Windows server 2025，中英文资料不匹配				0关闭		一般		gouli 14419		liuzilu 14394		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202601130991		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【网上问题】【湖南新材料】【同步202408300415】CBT增量备份失败，根因同202408300415				0关闭		一般		fengqianyong 24875		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202601091224		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【中泰期货】海光服务器0750P11环境，期货交易业务有cpu使用率100%导致交易业务超时，请修改，把dropcache级别调整到1				0关闭		一般		wuweiyong 13213		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202601090122		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【网上问题】【酒钢集团】酒钢集团UIS 0750P05升级到0802P01H07后麒麟虚拟机操作系统内IP丢失				0关闭		严重		wangjian 14108		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202601080078		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【网上问题】【中泰期货】大内存虚拟机绑核触发OOM				0关闭		严重		dingqibing 19075		jindaobao 28405		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202601041099		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【网上问题】沙特RCRC局点（UIS E0802P01H07）做SRM容灾演练导致主备站点虚拟机IP冲突影响生产业务 请在<<H3C UIS超融合管理平台 备份容灾方案最佳实践>>注明，演练前生产环境和备用环境需要网络隔离，以避免影响生产环境业务。				0关闭		一般		litao ys43465		chenhaibo 25986		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202512301396		【20240620_UIS】【B50_product】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【海南政务云】【同步202506061418】均衡脚本存在问题，导致pg.迁移陷入循环，pg.在 osd之间来回迁移				0关闭		严重		zhoujiajun 26000		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202512300791		【20240620_UIS】【B50_Product】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP06 E0802P01H06 2nd】【Onestor】【网上问题】Malaysian Prison Department（UIS E0802P01H06）局点存储handy界面打开卷性能监控后获取不到性能数据，请优化。				0关闭		一般		liangzhilei 26200		chenhaibo 25986		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202512221357		【20240620_UIS】【B50_product】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【ONEStor】【网上问题】缓存盘磨损超阈值，更换新的缓存盘后，设备管理持续上报盘磨损事件，导致osd down				0关闭		一般		hebingchan ys4546		taoguojiao 17648		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202512220052		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【产品间同步】【同202511260235】【CAS】【网上问题】升级openssh到8.8p1-9.el7版本，同步到UIS 802分支，CAS 730分支				0关闭		一般		zhumengfei 29414		mahaomin 30031		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202512150337		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【海南政务云】【需求】在0802P01版本提供高容量自动均衡脚本				0关闭		一般		wuweiyong 13213		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042

		202511201482		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【资料】E0802P01版本维护手册内容优化				0关闭		一般		litao ys43465		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202511190247		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【产品间同步】【同202510240241】【cas】【民生银行】【网上问题】批量启动虚拟机慢，问题现象：1）8个任务还没走完，剩下的任务就开始了。2）8个并行的任务执行75%后，变成一个一个串行，同步到UIS 802P01H07分支，cas 783分支				0关闭		一般		daiyingxiang 24819		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202511130393		【20240620_UIS】【B50_product】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【网上问题】【沙特RCRC】升级到最新补丁802P01H07，升级脚本对沙特时间无法正常完成format检查，导致升级预检失败				0关闭		严重		duanmeng 27708		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202511130244		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【网上问题】【内蒙古北方招宝磁业】UIS标准版虚拟机迁移部分成功幽灵虚拟机，同步202511121699到802P01H07				0关闭		严重		wuweiyong 13213		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202511061476		【20240620_UIS】【B50_product】【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【onestor】【网上问题】【中建八局】UIS-E0802P01（配套OneStor E3360） 集群，一台主机硬盘故障，拔盘后均衡压力较大，导致集群I/O时延高影响虚拟机业务				0关闭		严重		wanglu 30467		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202510300704		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP02 E0802P01H02 1st】【网上问题】0802P01H02的环境添加子集群，被添加的主机的版本号是0802P01，但仍添加成功				0关闭		严重		yanghao 17381		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042SP02		TB202510300704

		202510101149		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D032 E0801P02】【系统管理】【CVM管理】【长稳环境】《管理网及存储内外网修改配置指导》缺少修改数据库初始化管理网网关的流程，导致管理网修改环境后续增加主机初始化管理网时还是用的之前的初始化管理网网关				0关闭		一般		litao ys43465		wudagui 13454		0		CloudUIS V700R001B15D032

		202509281279		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【系统参数】UIS 场景下，osd out的时间有5分钟改成30min，同友商以及x10000保持一致				0关闭		一般		wangze 26159		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202509251480		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【网络亚健康】修改网络亚健康配置，重启CVM节点，当双机热备切换较慢时，CVM重启后网络亚健康配置与其他节点不一致				0关闭		一般		chenkun 32443		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202509250193		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【磁盘管理】磁盘点灯失败时右下角无操作提示				0关闭		提示		wuhaotian 31683		lixiaoling ys44285		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202509240803		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【联机帮助】版本合入问题单202508050342，操作员的联机帮助中，增加操作员-登录名还包含描述“不允许全部是数字”，需要修改				0关闭		提示		litao ys43465		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202509240562		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP07 E0802P01H07 1st】【告警阈值配置】802P01先打H06补丁再打H07补丁，查看告警阈值配置，网络亚健康告警只有光功率异常这一项				0关闭		一般		wuhaotian 31683		zhulin 29690		0		CloudUIS V700R001B15D042SP07

		202509171578		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【需求】【虚拟机管理】802分支，虚拟机支持操作系统openEuler 22.03 LTS SP2				0关闭		一般		litao ys43465		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042		TB202508300152

		202509171577		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042 E0802P01 4th】【需求】【虚拟机管理】802分支，虚拟机支持操作系统openEuler 22.03 LTS SP2				0关闭		一般		litao ys43465		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042		TB202508300152

		202509121228		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP06 E0802P01H06 2nd】【漏洞】解决数腾漏洞问题				0关闭		一般		litao ys43465		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP06

		202509090874		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP06 E0802P01H06 2nd】【漏洞】Sudo 漏洞问题				0关闭		一般		mizhanghua 10813		caoyi 17096		0		CloudUIS V700R001B15D042SP06

		202411280365		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D042SP02 E0802P01H02 1st】【网上问题】【宁夏烟草】安装H02补丁，后台查看安装完成，前台一直显示在安装中/打H02的补丁过程中一直卡在安装中，请修改。				0关闭		一般		liuwenjun 24410		guoting 14400		0		CloudUIS V700R001B15D042SP02

		202404121088		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D040 E0802P01 2nd】升级环境，MariaDB数据库ibdata1文件空间占用大且无法有效回收问题依然存在				0关闭		一般		mizhanghua 10813		jindaobao 28405		0		CloudUIS V700R001B15D040

		202404020192		【CloudUIS】【UIS V700R001B15D040 E0802P01 2nd】【CAStools】虚拟机从：750P06-->750P10-->802P01升级上来，用castools配置IP未生效，重启虚拟机网络服务后重新配置可生效				0关闭		提示		wangjian 14108		taoguojiao 17648		0		CloudUIS V700R001B15D040
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[ root@autoCvk3 ~]# onestor cm query -t handyha
Handy HA Status

16.125.36.161 (autoCvk1)

10.125.36.163 (autoCvk3)

ast Switching: 2025/03/13 11:12:24

[rooteautocvk3 ~J#
[root@autocvk3 ~J#
[root@autocvk3 ~1# crm status

aster : autoCvk3 (Online)
k(ave : autocvkl (Online)

uorum : [controller] autoCvk2 (Online)

bip : [10.125.36.160] Started autoCvk3
aster/Slave Set: [/database/data-share]
Master: [autoCvk3]

Slave : [autoCvk1]

atabase : Started autoCvk3

omcat: Started autoCvk3
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[root@autoCvkl ~]# onestor cm query -t handyha
Handy HA Status

Master: 10.125.36.161 (autoCvk1)
Slave: 10.125.36.163 (autoCvks)

(ast Switching: 2025/03/13 11:12:24

[root@autoCvkl ~]#
[root@autoCvkl ~]#
[root@autoCvkl ~]# crm status

master : autoCvkl (0nline)
slave : autoCvk3 (online)

quorum : [controller] autoCvk2 (online)

webip : [10.125.36.160] Started autoCvkl
Master/Slave Set: [/database/data-share]
Master: [autoCvk1]
Slave : [autoCvk3]
database : Started autoCvkl
tomcat: Started autoCvkl
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L evhs 37 sed L I/opt/h3c/tihexec/ceph/ceph-mon-pa-check.sh| s|7|#|  /etc/cron.d/ceoh cron
[rooteautoCvk1 ~]# cat /etc/cron.d/ceph_cron
bin/bash

sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

For details see man 4 crontabs

Exanple of job definition:
-~ minute (0 - 59)

hour (0 - 23)

day of month (1 - 31)

month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...

day of week (6 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon, tue,ved, thu, fri,sat

EE R

* * user-name command to be executed

/1% % * = root /opt/h3c/Libexsc/cephycluster-upgrade-dynamic-recovery.sh
#%/1 * * * * root /opt/h3c/libexec/ceph/recover_watcher.sh

# hourBwiifd"23,0,1,2,3,4,5,6, 7 XN, HERhour BERELER, TNEATERSHstop_hour RIRE S
©23,0,1,2,3,4,5,6,7 * * * root /opt/h3c/libexec/ceph/routine_db_compaction.sh
@ 22°% * * root Jopt/h3c/libexec/ceph/check lost garbage.sh
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[INFO] root ssh is already enabled, nothing to be done.

[INFO] Pre-check has passed.

[WARN] UTS will be upgraded from E0B02PO1HO6 to EO802PO1HO7. Continue? [yes/nol:
yes

[INFO] Upgrade is running in background, use 'upctl' command to view the progress.

[INFO] Please wait!Please do not quit!CAS is updating,If you want to view the progress,you could use 'upctl' command in a new console.
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[INFO] upgrade ONEStor succeeded.

[ 0K ] Upgrade UTS(E@802P01H07) is done!
(10701 Upgrade end tiner 2025.09.20 1711213

[INFO] reboot are required on (10.125.36.37 10.125.36.38 10.125.36.39) because:
onestor-ko ndsS changed

[WARN] Reboot or VM migration/restart

e required on some of the host(s) for changes to take effects.
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[root@autoCvkl ~1# sed -1 '\|/opt/h3c/libexec/ceph/ceph-mon-pg-check.sh| s|*#||* /etc/cron.d/ceph_cron
[root@autoCvkl ~J# _n-n‘_%_h_hbca ‘etc/cron.d/ceph_cron
in/bash

sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MATLTO=root

For details see man 4 crontabs

Exanple of job definition:
minute (0 - 59)
hour (0 - 23)
day of month (1 - 31)
month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
day of week (6 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon, tue,ved, thu, fri,sat

HHBERBRER B

* * user-name command to be executed

Foot /op bexec,/ceph/ceph_men_s tat.s|
/1 % % * Toot’ Jopt/hse/ihexec/cophycius tor-upgrads-dynamic-recovery.sh
#5/1  * * * root /opt/h3c/libexec/ceph/recover_watcher.sh

# hour BRI 123,0,1,2,3,4,5,6, 7 R, B&Rhour BRI, BUH AT RS tstop_hour RKESH
0 23,0,1,2,3,4,5,6,7 * * * root /opt/h3c/libexec/ceph/routine_db_compaction.sh

0 22"+ * % root /opt/hc/libexec/ceph/check_lost_garbage.sh

[root@autocvkl ~1# |





image1.emf

